KRE/RME  –  Starrer Deckendrallauslass

Ausschreibungstext
KRE    
Feststehender Drallauslass in runder Ausführung für drallförmige, horizontale Luftführung mit hoher Induktion, bestehend aus dem Drallelement mit radial angeordneten Luftlenklamellen, Blendrahmen und rundem Anschlussstutzen, aus Stahl, beschichtet in weiß (RAL 9010).

RME    
Feststehender Drallauslass in quadratischer Ausführung für drallförmige, horizontale Luftführung mit hoher Induktion, bestehend aus dem Drallelement mit radial angeordneten Luftlenklamellen, Blendrahmen und rundem Anschlussstutzen, aus Stahl, beschichtet in weiß (RAL 9010).

AK/H    
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

AK/V   
Anschlusskasten mit vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

D    
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt;  
Betätigung per Bandzug 

FG   
Traverse für Luftkanal

FH    
Deckenbügel

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  KRE - .................... 
         RME - ....................

Anzahl:  .................... Stück