PDA  –  Starrer Deckendrallauslass

Ausschreibungstext
PDA-R    
Drallauslass in runder Ausführung für Luftlenkung in tangentialer Richtung bestehend aus einer perforierten Frontplatte mit eingeprägten, starren, radial angeordneten Luftlenklamellen. Frontplatte aus Stahl, beschichtet in weiß (RAL 9003).

PDA-Q   
Drallauslass in quadratischer Ausführung für Luftlenkung in tangentialer Richtung be- stehend aus einer perforierten Frontplatte mit eingeprägten, starren, radial angeordneten Luftlenklamellen. Frontplatte aus Stahl, beschichtet in weiß (RAL 9003).

PDA-Q1...Q2    
Drallauslass in quadratischer Ausführung für Luftlenkung in tangentialer Richtung bestehend aus einer perforierten Frontplatte mit eingeprägten, starren, radial angeordneten Luftlenklamellen in vergrößerter Ausführung. Frontplatte aus Stahl, beschichtet in weiß (RAL 9003).

AK/H 
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

AK/V 
Anschlusskasten mit vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

D 
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt; Betätigung per Bandzug.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  PDA -....................

Anzahl:  .................... Stück