VD  –  Starrer Drallauslass

Ausschreibungstext
VD    
Runder Drallauslass bestehend aus einem zylindrischen Drallelement mit geschlossener Mittenabdeckung und einem integrierten Auslaufdiffusor für horizontale Strahlführung mit rotierender Ausblas-Charakteristik. Diffusor aus Aluminium, Drallelement aus Stahl, verzinkt, Diffusor und Drallelement, beschichtet in weiß (RAL 9010).

US    
Übergangsstück aus Stahl, verzinkt

AK/H    
Anschlusskasten mit akustischer Auskleidung und horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

AK/V   
Anschlusskasten mit akustischer Auskleidung und vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

-1    
integrierter Auslaufdiffusor

-2    
abgesetzter Auslaufdiffusor

D    
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl verzinkt, Betätigung per Bandzug

VD-2D    
Drallauslass bestehend aus einem quadratischen Anschlusskasten mit Anschlussstutzen, zwei zylindrischen Drallelementen mit geschlossener Mittenabdeckung und zwei integrierten Auslaufdiffusoren, wahlweise mit einem integrierten und einem abgesetzten Auslaufdiffusor, für horizontale Strahlführung mit rotierender Ausblas-Charakteristik. Diffusor aus Aluminium, Drallelemente und Anschlusskasten mit akustischer Auskleidung aus Stahl, verzinkt. Diffusor und Drallelement, beschichtet in weiß (RAL 9010).

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  VD ....................

Anzahl:  .................... Stück