VDP  –  Hochinduktiver, verstellbarer Drallauslass

Ausschreibungstext
VDP-R    
Runder Drallauslass mit Primärluftinduktion bestehend aus elektromotorisch (EM) oder manuell (M) verstellbarer Steuerdüse, innenliegendem zylindrischen Drallelement und integriertem (1) oder abgesetztem (2) Auslaufdiffusor. Drallelement aus Stahl verzinkt, mattschwarz beschichtet, Auslaufdiffusor und Steuerdüse aus Aluminium, beschichtet in weiß (RAL9010), Sonderfarben auf Anfrage.

VDP-Q    
Quadratischer Drallauslass mit Primärluftinduktion bestehend aus elektromotorisch (EM) oder manuell (M) verstellbarer Steuerdüse, innenliegendem zylindrischen Drallelement und integriertem (1) oder abgesetztem (2) Auslaufdiffusor. Drallelement aus Stahl verzinkt, mattschwarz beschichtet, Auslaufdiffusor und Steuerdüse aus Aluminium, beschichtet in weiß (RAL9010), Sonderfarben auf Anfrage.

AK/H    
Anschlusskasten mit akustischer Auskleidung und horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

AK/V   
Anschlusskasten mit akustischer Auskleidung und vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

M    
Mit manuell verstellbarer Steuerdüse

EM   
mit elektromotorisch verstellbarer Steuerdüse, Belimo LH 24A-MF60. Die stufenlose Regelung erfolgt über ein 0 - 10 V Stellsignal.

-1    
integrierter Auslaufdiffusor

-2    
abgesetzter Auslaufdiffusor

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  VDP ....................

Anzahl:  .................... Stück