VMV  –  Fußbodendrallauslass

Ausschreibungstext
VMV    
Drallauslass in runder Ausführung für drallförmige, horizontale Luftführung mit hoher Induktion oder Vertikalstrahl, bestehend aus einem Außenring mit Frontplatte und dahinterliegendem einstellbaren Drallelement für die Montage in Doppelböden. Außenring und Frontplatte aus Aluminium natureloxiert, in Sonderausführung beschichtet in einem RAL-Farbton nach Wahl, Drallelement aus Stahl verzinkt, schwarz beschichtet

MS    
Schmutzfangkorb mit integrierter Mengeneinstellung, aus Stahl, verzinkt

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  VMV - ....................

Anzahl:  .................... Stück