ASD/CSD  –  Lüftungsgitter

Ausschreibungstext
ASD 
Lüftungsgitter aus Aluminium, geeignet für Zu- und Abluftbetrieb, bestehend aus dem umlaufenden Frontrahmen, Rahmenschienen auf Gehrung geschnitten und fugenlos miteinander verbunden, mit umlaufendem Dichtungsband, und horizontal (-H) oder vertikal (-V) verlaufenden, einzeln einstellbaren Frontlamellen, Lamellen im Rahmenprofil gelagert Rahmen und Lamellen aus stranggepressten Aluminiumprofilen, natureloxiert oder beschichtet in RAL Farben. 

ADD 
Lüftungsgitter aus Aluminium, geeignet für Zu- und Abluftbetrieb, bestehend aus dem umlaufenden Frontrahmen, Rahmenschienen auf Gehrung geschnitten und fugenlos miteinander verbunden, mit umlaufendem Dichtungsband, und horizontal verlaufenden, einzeln einstellbaren Frontlamellen sowie einer zweiten hinteren Lamellenreihe mit senkrecht stehenden Lamellen (Lenksatz), Lamellen im Rahmenprofil gelagert. Rahmen und Lamellen aus stranggepressten Aluminiumprofilen, natureloxiert oder beschichtet in RAL Farben. 

CSD 
Lüftungsgitter aus Stahl, geeignet für Zu- und Abluftbetrieb, bestehend aus dem umlaufenden Frontrahmen, Rahmenschienen auf Gehrung geschnitten und fugenlos miteinander verbunden, mit umlaufendem Dichtungsband, und horizontal (-H) oder vertikal (-V) verlaufenden, einzeln einstellbaren Frontlamellen, Lamellen im Rahmenprofil gelagert Rahmen und Lamellen aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder schwarzes Stahlblech in RAL-Farbe beschichtet. 

CDD
Lüftungsgitter aus Stahl, geeignet für Zu- und Abluftbetrieb, bestehend aus dem umlaufenden Frontrahmen, Rahmenschienen auf Gehrung geschnitten und fugenlos miteinander verbunden, mit umlaufendem Dichtungsband, und horizontal verlaufenden, einzeln einstellbaren Frontlamellen sowie einer zweiten hinteren Lamellenreihe mit senkrecht stehenden Lamellen (Lenksatz), Lamellen im Rahmenprofil gelagert. Rahmen und Lamellen aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder schwarzes Stahlblech in RAL-Farbe beschichtet. 

H / V 
Labellenausrichtung: horizontal (H) oder vertikal (V) verlaufende Frontlamellen 
C 
Gegenläufige Mengenregulierung

AZN
Mengensatz, Gehäuse und Lamellen aus gewalzten, verzinkten Stahlblechprofilen. Lamellenpositionsregelung erfolgt frontseitig mit Hilfe eines Inbusschlüssels.

FKN
Einbaurahmen aus verzinkten Stahl

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  WAL - ....................
         ADD - ....................
         CSD - ....................
         CDD - ....................

Anzahl:  .................... Stück