CRU  –  Rundes, schalldämpfendes Überströmgitter

Ausschreibungstext
CRU
Überströmgitter in runder Ausführung, bestehend aus zwei geschlossenen, schallabsorbierenden Frontplatten zur leichten Montage, inkl. Befestigungsrahmen, frontseitig pulverbeschichtet in signalweiß (RAL 9003/ NCS S 0500-N), in Sonderausführung frontseitig pulverbeschichtet im RAL Farbton nach Wahl, akustische Auskleidung kaschiert mit abriebfestem Glasfaservlies, Befestigungsrahmen aus Stahl, beschichtet in RAL 9003.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  CRU - ....................

Anzahl:  .................... Stück