RQL  –  Lüftungsgitter

Ausschreibungstext
RQL 
Lüftungsgitter aus feststehenden, quadratischen Aluminiumstegen, eloxiert in E6-EV1, Wabengrösse 13 x 13 x 13 mm, mit umlaufendem Blendrahmen; freier Strömungsquerschnitt
92%; Schraubbefestigung durch den Rahmen; Optional lackiert in einem RAL-Farbton nach
Wahl

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  RQL - ....................

Anzahl:  .................... Stück