SG-S  –  Sondersicherheitsgitter

Ausschreibungstext
SG-S
Sondersicherheitsgitter für Zu- und Abluft mit besonders hoher Stabilität gegen Vandalismus
bestehend aus Anschlusskasten aus Edelstahl mit vertikal oder horizontal verlaufenden,
feststehenden Lamellen mit einer Bautiefe der Lamellen von 150 mm (Lamellenabstand
4 mm, Lamellenstärke 3 mm abgerundet) und umlaufenden Abdeckrahmen.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  SG-S- ....................

Anzahl:  .................... Stück