SIG  –  Sichtschutzgitter / Lichtschutzgitter für Türeinbau

Ausschreibungstext
SIG
Die Gitter des Typs SI / LI sind als Überströmgitter insbesondere für den Einbau in Türen und Leichtbauwänden konzipiert. Durch die Verwendung von feststehenden V-förmigen Lamellen kann Sichtschutz (Ausführung SI - 1 Lamellenreihe) oder Lichtschutz (Ausführung LI - 2 Lamellenreihen) gewährleistet werden. Die Standardbefestigung erfolgt mit Senkschrauben durch den Flansch. Die Gitter sind verfügbar in den Maßen 150 mm x 100 mm bis 1200 mm x 600 mm. Die Gitter bestehen aus Aluminium, natureloxiert in E6-EV1. Der Lamelleneinsatz bei der lichtdichten Ausführung LI ist standardmäßig mattschwarz.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  SI/LI - ....................

Anzahl:  .................... Stück