TNSD/TNDD  –  Rohreinbaugitter

Ausschreibungstext
TNSD
Lüftungsgitter aus Stahl für den Einbau in Rohre, geeignet für Zu- und Abluftbetrieb, bestehend aus dem umlaufenden Frontrahmen und vertikal, optional auch horizontal verlaufenden, einzeln einstellbaren Frontlamellen Rahmen und Lamellen aus Stahl, pulverbeschichtet in weiß (RAL 9010), in Sonderausführung Pulverbeschichtung in einem RAL-Farbton nach Wahl oder in Edelstahl

TNDD 
Lüftungsgitter aus Stahl für den Einbau in Rohre, geeignet für Zu- und Abluftbetrieb, bestehend aus dem umlaufenden Frontrahmen und vertikal verlaufenden, einzeln einstellbaren Frontlamellen sowie einen Lenksatz als zweite Lamellenreihe. Rahmen und Frontlamellen aus Stahl, pulverbeschichtet in weiß (RAL 9010), in Sonderausführung Pulverbeschichtung in einem RAL-Farbton nach Wahl

RGI 
Mengensatz als Schiebermengenregulierung aus Stahl, verzinkt

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  TNDS - ....................
         TNDD - ....................

Anzahl:  .................... Stück