USG-20  –  Überströmgitter

Ausschreibungstext
USG-20
Lüftungsgitter aus feststehenden, mit einem Abstand von 20 mm angeordneten und unter 45° abgewinkelten Aluminiumlamellen, eloxiert in E6-EV1, mit umlaufendem Blendrahmen. Der freie Querschnitt beträgt 54%. Schraubbefestigung durch den Rahmen. Optional lackiert in einem RAL-Farbton nach Wahl

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  USG-20 - ....................

Anzahl:  .................... Stück