USG  –  Schalldämpfendes Überströmgitter

Ausschreibungstext
USG
Schalldämpfendes Gitter, einsetzbar als Rückluft- und Überströmgitter in Wänden und Türen mit einer Mindestdicke von 40 mm, bestehend aus U-förmigen Aluminiumprofilen, die auf der Innenseite mit mikroakustischem Material ausgekleidet sind. Ausführung ein- (USG-55) oder zweiteilig (USG-40, USG-55-40 und USG 110). Ausführung natureloxiert, in Sonderausführung in RAL-Farbton nach Wahl. Schraubbefestigung durch den Rahmen

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  USG - ....................

Anzahl:  .................... Stück