AKK  –  Aktiver Kühlbalken

Ausschreibungstext
AKK    
Deckenkühlkonvektor für Zwangskonvektion zur Erreichung hoher Kühlleistungen in thermisch hoch belasteten Räumen. Bestehend aus einem Rippenrohrwärmeaustauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen und aufgesetzten Axial - Einzellüftern, Die Ventilatoren in energieeffizienter DC-Technologie, Versorgungsspannung 24 VDC, mit 0-10 VDC Eingang für stufenlose Drehzahlsteuerung und interner Motorüberwachung, komplett vorverdrahtet in Batterieanordnung und Lüftersteuerung LBI-5120. Rahmenkonstruktion und Aufhängung aus stahlverzinktem Feinblech – allseitig beschichtet in schwarz, RAL 9005. Konvektorrahmen mit Klappscharnier im Einbaurahmen gehalten, über Fangseil gesichert. Konvektor mit ¾“ Anschluss. 

ES 		
Eingriffschutz

Note:
• Bauseitiger Anschluss (Schläuche) nicht im Lieferumfang enthalten
• Der Anschluss sowie die Integration in die GLT erfolgt bauseits
• Die Maße und Leistungsdaten können dem Anforderungsprofil entsprechend angepasst werden

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  AKK – 1500 – 330 - 160 – ES

Anzahl:  .................... Stück