AKK-H –  Aktiver Kühlbalken

Ausschreibungstext
AKK-H    
Deckenkühlkonvektor für Zwangskonvektion zur Erreichung hoher Kühlleistungen in thermisch hoch belasteten Räumen. Bestehend aus einem Gehäuse mit rückwärtiger und frontseitiger Lochblechverblendung – leicht demontierbar, dem innenliegenden Rippenrohrwärmetauscher mit ¾“ Anschluss aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen, auf Teleskopschienen zu Reinigungszwecken ausziehbar gelagert und über flexible Panzerschläuchen angeschlossen mit vorgeschalteten Axial - Einzelventilatoren. Die Ventilatoren in energieeffizienter DC-Technologie, Versorgungsspannung 24 VDC, mit 0-10 VDC Eingang für stufenlose Drehzahlsteuerung und interner Motorüberwachung, komplett vorverdrahtet in Batterieanordnung und Lüftersteuerung LBI-5120. Gehäuse, Lochblechverblendung und Aufhängung aus stahlverzinktem Feinblech – im Sichtbereich beschichtet in RAL 9006. 

Note:
• Bauseitiger Anschluss (Schläuche) nicht im Lieferumfang enthalten
• Der Anschluss sowie die Integration in die GLT erfolgt bauseits
• Die Maße und Leistungsdaten können dem Anforderungsprofil entsprechend angepasst werden

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  AKK – H – 1500 – 320 - 300

Anzahl:  .................... Stück