AKK-TIE  –  Kühlkonvektoreinheit zum Nachrüsten an SLT-Rundrohrauslasssysteme  

Ausschreibungstext
AKK – TIE - U   
Aktive Kühlkonvektoreinheit (AKK) inklusive in die GLT integrierbare Lüftersteuerung (LBI-5120) für Freie- und Zwangszirkulation zur Erreichung hoher Kühlleistungen in thermisch hoch belasteten Räumen, bestehend aus 2 Stück energetisch optimierten Rippenrohrwärmetauschern aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen und aufgesattelten Axialeinzellüftern komplett vorverdrahtet in Reihenanordnung (bauseitiger Stromanschluß 24 V) integriert in zwei halbhexagonale Rahmenkonstruktionen. Frontverblendung beschichtet im RAL-Farbton 9006, Rahmenkonstruktion und Aufhängung aus stahlverzinktem Feinblech beschichtet in mattschwarz mit integrierter Kondensatwanne aus Edelstahl. 

AKK – TIE - Z   
Aktive Kühlkonvektoreinheit (AKK) inklusive in die GLT integrierbare Lüftersteuer-ung (LBI-5120) für Freie- und Zwangszirkulation zur Erreichung hoher Kühlleistungen in thermisch hoch belasteten Räumen, bestehend aus 2 Stück energetisch optimierten Rippenrohrwärmetauschern aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen und aufgesattelten Axialeinzellüftern komplett vorverdrahtet in Reihenanordnung (bauseitiger Stromanschluß 24 V) sowie zweite Rippenrohrwärmetauscherreihe mit Kondensatwanne auf Höhe der Schlitzauslässe integriert in zwei halbhexagonale Rahmenkonstruktionen. Frontverblendung beschichtet im RAL-Farbton 9006, Rahmenkonstruktion und Aufhängung aus stahlverzinktem Feinblech beschichtet in mattschwarz mit integrierter Kondensatwanne aus Edelstahl.

Note:
•	Bauseitiger Anschluss (Schläuche) nicht im Lieferumfang enthalten
•	Der Anschluss sowie die Integration in die GLT erfolgt bauseits 
•	Die Maße und Leistungsdaten können dem Anforderungsprofil entsprechend angepasst werden

Fabrikat:  
		SLT  
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  AKK - TIE - U - 1500 - 315

Anzahl:  .................... Stück