BIA-ID – Bodeninduktionsauslass

Ausschreibungstext
BIA-ID    
Bodenauslass mit großer thermischer Leistung für eine Misch-/Quellluftströmung zum Einbau in den Doppelboden, mit Induktionsfunktion zur Einbringung vorkonditionierter Primärluft, bestehend aus einem Zuluftkasten mit Anschlussstutzen, einem Düsenblech mit hoch induzierenden Luftdüsen, dem Gehäuse mit Durchführungen für Wasseranschlüsse und elektronische Anschlusskabel, justierbaren Stellfüßen zur Anpassung an Bautoleranzen, dem Konvektor in 2- oder 4-Leiter Ausführung und einem Abdeckgitter. Das Gehäuse besteht aus Sendzimir verzinktem Feinblech, sichtbare Teile beidseitig schwarz beschichtet. Konvektor aus Kupferrundrohren mit Aluminiumlamellen schwarz beschichtet mit Entlüftung. Abdeckgitter und Gitterrahmen aus Aluminium, natureloxiert

Bandposition
BM (Bandmitte), BA (Bandanfang), BE (Bandende), EP (Einzelposition) 

Anschlussseite 
L (Anschluss raumseitig links), R (Anschluss raumseitig rechts)

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  BIA-ID - ....................

Anzahl:  .................... Stück