DIA-300  –  Zweiseitig ausströmender Deckeninduktionsauslass

Ausschreibungstext
DIA-300    
Die zweiseitig ausblasenden Deckeninduktionsdurchlässe DIA-300 ermöglichen eine komfortable Klimatisierung von Räumen mit hoher Kühllast. Die energetischen Vorteile von Wasser und die strömungstechnischen Eigenschaften von Deckenluftdurchlässen werden optimal genutzt. Aufgrund der geringen Breite und Bauhöhe ist die Serie DIA-300 für niedrige Zwischendecken in Neubauten und zur Sanierung bestehender Gebäude gleichermaßen geeignet. Die idealen Raumhöhen liegen vorzugsweise zwischen 2,6 und 4,0 m.

RP    
Runde Perforierung

QP    
Quadratische Perforierung

V   
Variable Düsen

F-X    
Fixe Düsen - (1 - 3)

L / R    
Wasseranschluss (L)inks oder (R)echts

EL    
Einstellbare Luftlenkelemente

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  DIA-300 - ....................

Anzahl:  .................... Stück