DIA-Fassade – Fassadeninduktionsgerät

Ausschreibungstext
DIA-Fassade    
Das Induktionsgerät ist für die integrierte Fassadeninstallation konzipiert. Die aufbereitete Zuluft zum Kühlen oder Heizen wird entlang einer Wand oder Fassade vertikal in den Raum eingebracht. Der runde Anschlusskasten für die Primärluft ist mit festen Düsen für vorgegebene Luftströme ausgestattet. Das Gerät kann mit drei optionalen Stutzendurchmesser geliefert werden: 125, 160 oder 200. Das DIA-Fassade wird optional mit einem Wandgestell und einer Rohrkonsole für die Wasserrohre geliefert.

G    
Größe: 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm

S    
Stutzendurchmesser ØD [mm]: 125, 160, 200 

WA    
Wasseranschluß: rechts, links

Zubehör    
1. Ohne Rohrschellenhalter und Befestigungsschiene   
2. Nur mit Befestigungsschiene   
3. Mit Rohrschellenhalter und Befestigungsschien

E5    
Rechteckiges Transfergitter mit Clips und Befestigungsrahmen (RAL 9003-30% pulverbeschichtet)

AGR-R    
Rechteckiges Lineargitter (horizontale Lamellen) mit Befestigungsrahmen (RAL 9003-30% pulverbeschichtet)

AGR-N    
Rechteckiges Lineargitter (horizontale Lamellen) mit Befestigungsrahmen (Naturaluminium)

Gittergröße    
600, 800, 1000, 1200, 1500 mm

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  DIA-Fassade - ....................

Anzahl:  .................... Stück