DIA-HF  –  Zweiseitig ausströmender Deckeninduktionsauslass

Ausschreibungstext
DIA-HF    
Die zweiseitig ausblasenden Deckeninduktionsauslässe DIA-HF ermöglichen eine komfortable Klimatisierung von Räumen mit hoher Kühllast. Die energetischen Vorteile von Wasser und die strömungstechnischen Eigenschaften von Deckenluftauslässen werden optimal genutzt. Aufgrund der geringen Bauhöhe ist die Serie DIA-HF für niedrige Zwischendecken in Neubauten und zur Sanierung bestehender Gebäude gleichermaßen geeignet. Die idealen Raumhöhen liegen vorzugsweise zwischen 2,6 m und 4,0 m.

M    
Ausführung M für geringere Luftmengen

ML    
Ausführung ML für höhere Luftmengen

V    
Variable Düsen

F-X    
Fixe Düsen - (1 - 3)

RP    
Runde Perforierung

QP    
Quadratische Perforierung

EL    
Einstellbare Luftlenkelemente

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  DIA-HF - ....................

Anzahl:  .................... Stück