DIA-WALL  –  Induktionsauslass für den Wandbereich

Ausschreibungstext
DIA-Wall    
Das Gerät wird an das zentrale Zuluftsystem sowie an das zentrale Kühl- / Heizwassersystem angeschlossen. Die Zuluft wird über Induktionsdüsen im Inneren des Gerätes zugeführt. Hierbei wird eine Induktionswirkung erzeugt, welche die Raumluft über das untere Rückluftgitter ansaugt. Die so induzierte Raumluft wird über dem Wärmetauscher temperiert und gemeinsam mit der Zuluft dem Raum über das Frontgitter zugeführt. Das System gibt es als 2-Leiter- System zum Kühlen sowie im Change-over- Betrieb auch zum Heizen. Das 4-Leiter-System ermöglicht, jeden Raum unabhängig von anderen Räumen jederzeit zu kühlen oder zu heizen. Das Gerät wird in vier Größen produziert (600-1200). Der Wasseranschluss befindet sich hierbei an der Stirnseite. Die sichtbare Front sowie das Zuluftgitter sind pulverbeschichtet. Die stömungstechnischen Eigenschaften von Deckenluftdurchlässen werden optimal genutzt.

V    
Variable Düsen

F-X    
Fixe Düsen - (1 - 3)

L / R    
Wasseranschluss (L)inks oder (R)echts

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  DIA-Wall - ....................

Anzahl:  .................... Stück