DIA4  –  Vierseitig ausströmender Deckeninduktionsauslass

Ausschreibungstext
DIA4    
Die vierseitig ausblasenden Deckeninduktionsauslässe DIA4 ermöglichen eine komfortable Klimatisierung von Räumen mit hoher Kühllast. Die energetischen Vorteile von Wasser und die strömungstechnischen Eigenschaften von Deckenluftauslässen werden optimal genutzt. Aufgrund der geringen Bauhöhe ist die Serie DIA4 für niedrige Zwischendecken in Neubauten und zur Sanierung bestehender Gebäude gleichermaßen geeignet. Die idealen Raumhöhen liegen vorzugsweise zwischen 2,6 und 4,0 m.

V    
Variable Düsen

F-X    
Fixe Düsen - (1 - 3)

RP    
Runde Perforierung

QP    
Quadratische Perforierung

EL    
Einstellbare Luftlenkelemente

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  DIA4 - ....................

Anzahl:  .................... Stück