DIAC  –  Einseitig ausströmender Deckeninduktionsauslass für den Decken- /          Wandbereich

Ausschreibungstext
DIAC    
Die einseitig ausblasenden Deckeninduktionsauslässe DIAC ermöglichen eine komfortable Klimatisierung von Räumen mit hoher Kühllast. Das Gerät ist für den sichtbaren, freihängenden Einbau im seitlichen Deckenbereich konzipiert und eignet sich gleichermaßen zum Heizen oder Kühlen. Die energetischen Vorteile von Wasser und die strömungstechnischen Eigenschaften von Deckenluftauslässen werden optimal genutzt. Aufgrund der geringen Bauhöhe und formschönen Kontur ist die Serie DIAC für niedrige Zwischendecken in Neubauten und zur Sanierung bestehender Gebäude gleichermaßen geeignet. Die idealen Raumhöhen liegen vorzugsweise zwischen 2,6 und 4,0 m.

RP    
Runde Perforierung

QP    
Quadratische Perforierung

V    
Variable Düsen

F-X    
Fixe Düsen - (1 - 3)

EL    
Einstellbare Luftlenkelemente

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  DIAC - ....................

Anzahl:  .................... Stück