DIAF  –  Freihängender Deckeninduktionsauslass

Ausschreibungstext
DIAF    
Die zweiseitig ausblasenden Deckeninduktionsdurchlässe DIAF ermöglichen eine komfortable Klimatisierung von Räumen mit hoher Kühllast. Das Gerät eignet sich für den sichtbaren, freihängenden Einbau unter der Raumdecke und eignet sich gleichermaßen zum Heizen oder Kühlen. Die energetischen Vorteile von Wasser und die strömungstechnischen Eigenschaften von Deckenluftdurchlässen werden optimal genutzt. Aufgrund der geringen Bauhöhe und formschönen Kontur ist die Serie DIAF für niedrige Zwischendecken in Neubauten und zur Sanierung bestehender Gebäude gleichermaßen geeignet. Die idealen Raumhöhen liegen vorzugsweise zwischen 2,6 und 4,0 m.

RP    
Runde Perforierung

QP    
Quadratische Perforierung

V    
Variable Düsen

F-X    
Fixe Düsen - (1 - 3)

EL    
Einstellbare Luftlenkelemente

Fabrikat:  
		SLT  
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  DIAF - ....................

Anzahl:  .................... Stück