DIAP  –  Passiver Kühlbalken

Ausschreibungstext
DIAP    
Die passiven Kühlbalken DIAP werden zur Abfuhr hoher innerer Wärmelasten eingesetzt. Die energetischen Vorteile von Wasser als Medium zur Lastabfuhr werden optimal genutzt. Sie werden bei niedrigen Investitionskosten und hoher Kühlleistung sowohl in neuen Gebäuden als auch bevorzugt bei nachträglicher Installation eingesetzt. Aufgrund der geringen Bauhöhe ist die Serie DIAP für niedrige Zwischendecken in Neubauten und zur Sanierung bestehender Gebäude gleichermaßen geeignet. Bei Räumen und Gebäuden ohne Zwischendecke ist eine freihängende Montage direkt unter der Raumabschlussdecke möglich. Der passive Kühlbalken arbeitet geräuschlos.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  DIAP - ....................

Anzahl:  .................... Stück