HIG  –  Halleninduktionsgerät

Ausschreibungstext
HIG    
Halleninduktionsgerät HIG zum Heizen und Kühlen von großen Messe- und Produktionshallen bestehend aus einem Gehäuse mit integrierter Druckkammer und
Verstellmechanismus für Luftaustrittsrichtung; Gehäuse incl. Anschlussstutzen (mit
Gummilippendichtung) aus verzinktem Stahlblech, Wärmetauscher bestehend aus
Aluminiumlamellen auf Kupferrohr.

Anschlüsse:
Primärluft: 2 x Luftanschlussstutzen DN 315
Wasserseitig: 2-Leitersystem
Vorlauf: 2 x 22 mm
Rücklauf: 2 x 22 mm
Verstelleinrichtung: 2 x Belimo LM24A-SR

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  HIG - ....................

Anzahl:  .................... Stück