KOV – Unterflurkonvektor

Ausschreibungstext
KOV    
Unterflurkonvektor mit Ventilatorkonvektion, bestehend aus einer einbaufertigen Bodenwanne für den Fußbodenbereich. 	
Die trittstabile Bodenwanne besteht aus feinverzinktem Stahlblech, beschichtet in schwarz, matt (RAL9005), mit außen liegende verstellbare und schallentkoppelte Höhenjustierungen (vormontiert) mit Befestigungswinkeln. Die Anschlussseite der Konvektoren kann wahlweise raumseitig links oder rechts ausgeführt werden und verfügt über ein zusätzliches Sichtschutzblech. Die Ausführung kann in 2- oder 4-Leiter Variante erfolgen. Die Wanne ist mit den notwendigen Durchführungsöffnungen für die bauseitigen Anschlüsse versehen. Die Ventilatoren in energieeffizienter DC-Technologie mit 0-10V Eingang für stufenlose Drehzahlsteuerung verfügen über einen Eingriffschutz und einer internen Motorüberwachung. 								
Der Wärmetauscher besteht aus Kupfer-Rohren und Aluminium-Lamellen, ebenfalls schwarz beschichtet (RAL9005). Die Anschlüsse sind standardmäßig stirnseitig 2 x 1/2“ mit integriertem Entlüftungsventil, oder in Sonderausführung nach Wahl. Für max. Betriebsdruck 16 bar und max. Betriebstemperatur von 130 °C geeignet. 		
Abdeckung standardmäßig als Aluminium-Lineargitter, schallentkoppelt in der Bodenwanne eingelegt. Das Lineargitter besteht aus stabilen Längsprofilstäben, naturfarbig eloxiert, mit einer Profilstababmessung von 18 x 5 mm, freier Querschnitt ca. 60%. Optionale Abdeckung als Rollrost mit Doppel-T-Profilen aus natureloxiertem Aluminium, Verbindung aus stahlverzinkten Federn, mit farblich passenden Distanzhülsen aus Kunststoff, Stababmessung 18 x 5 mm, freier Querschnitt ca. 70%. Weitere Eloxalfarben auf Anfrage.

Bandposition
BM (Bandmitte), BA (Bandanfang), BE (Bandende), EP (Einzelposition) 

Anschlussseite 
L (Anschluss raumseitig links), R (Anschluss raumseitig rechts)

Zuluftfunktion 
Z mit zusätzlichem Zuluftstutzen für die Einbringung von vorkonditionierter Primärluft
über den Unterflurkonvektor

Note:
•	Bauseitiger Anschluss (Schläuche) nicht im Lieferumfang enthalten
•	Der Anschluss sowie die Integration in die GLT erfolgt bauseits 
•	Die Maße und Leistungsdaten können dem Anforderungsprofil entsprechend angepasst werden

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  KOV - ....................

Anzahl:  .................... Stück