BQA  –  Quellluftauslass

Ausschreibungstext
BQA    
Bodenquellauslass für eine Misch-/Quellströmung nach VDI 3804, zum Einbau in den
Doppelboden. Leicht reinigbar durch eine geschlossene Blechebene unterhalb des Gitters
mit eingesetzten Schöpfelementen. Gleichmäßige Ausströmung der Zuluft über die
gesamte Auslassfläche. Das trittstabile Gehäuse besteht aus feinverzinktem Stahlblech,
beschichtet in schwarz, matt (RAL9005), mit außen liegenden verstellbaren
und schallentkoppelten Höhenjustierungen (vormontiert) mit Befestigungswinkeln. Mit
Zuluftstutzen aus stahlverzinktem Feinblech. Das Lineargitter besteht aus stabilen
Längsprofilstäben, naturfarbig eloxiert, mit einer Profilstababmessung von 18 x 5 mm,
freier Querschnitt ca. 60%. Optionale Abdeckung als Rollrost mit Doppel-T-Profilen aus
natureloxiertem Aluminium, Verbindung aus stahlverzinkten Federn, mit farblich passenden
Distanzhülsen aus Kunststoff, Stababmessung 18 x 5 mm, freier Querschnitt ca.
70%. Weitere Eloxalfarben auf Anfrage.

Bandposition
BM/EM (Bandmitte), BA/EA (Bandanfang), BE/EE (Bandende), EP (Einzelposition) 

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  BQA -....................

Anzahl:  .................... Stück