DRS  –  Stufen-Quellluftauslass

Ausschreibungstext
DRS    
Quellluftauslass in rechteckiger Ausführung, bestehend aus einer perforierten Frontplatte, einem dahinter liegenden Blech mit integrierten einzeln drehbar gelagerten Luftlenkelementen zur Änderung der Strahlgeometrie und des Luftaustrittsimpulses sowie einem Einbaurahmen mit integriertem Schlitzschieber. Auslass aus verzinktem Stahlblech, beschichtet in tiefschwarz (RAL 9005). Die Düsen bestehen aus schwarzem Kunststoff.

AK/H   
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

AK/V    
Anschlusskasten mit vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  DRS-....................

Anzahl:  .................... Stück