PFG  –  Quellluftauslass

Ausschreibungstext
PFG    
Quellluftauslass in Quaderform, bestehend aus einem Anschlusskasten mit rundem oder eckigem Anschlussstutzen, Frontlochblech mit innenliegendem zweiten Lochblech mit integriertem Wabengleichrichter. Anschlusskasten mit Anschlussstutzen und Lochbleche aus Stahl, verzinkt; Frontlochblech beschichtet in weiß (RAL 9010), Wabengleichrichter aus schwarzem Kunststoff.

PFG-SI /
PFG-SK    
Quellluftauslass in Quaderform, bestehend aus einem Anschlusskasten mit rundem oder eckigem Anschlussstutzen, Frontlochblech mit innenliegendem zweiten Lochblech mit integriertem Wabengleichrichter, von Rahmenprofilen eingefasst. Anschlusskasten mit Anschlussstutzen und Lochbleche aus Stahl, verzinkt; Rahmenprofile aus Aluminium, beschichtet in weiß (RAL 9010), Wabengleichrichter aus schwarzem Kunststoff.

PFG-SEV    
Quellluftauslass in Quaderform, bestehend aus einem Anschlusskasten mit rundem oder eckigem Anschlussstutzen, Frontlochblech mit innenliegenden variablen Verteilelementen, von Rahmenprofilen eingefasst. Anschlusskasten mit Anschlussstutzen und Lochbleche aus Stahl, verzinkt; Rahmenprofile aus Aluminium, beschichtet in weiß (RAL 9010), Verteilelemente aus schwarzem Kunststoff.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  PFG-....................

Anzahl:  .................... Stück