VQA  –  Variabler Quellluftauslass

Ausschreibungstext
VQA-RU  
Quellluftauslass in runder Form, bestehend aus zwei perforierten halbrunden Fronten mit horizontal verlaufenden Langlöchern, einer Anschlusseinheit mit rundem Anschlussstutzen und innenliegenden Luftverteilelementen zur individuellen Einstellung der Luftstrahlgeometrie; Frontplatten über demontierbare Leisten mit der Anschlusseinheit verdeckt verschraubt. Auslass aus verzinktem Stahlblech, beschichtet in weiß (RAL 9010), Sonderausführung beschichtet in einem RAL-Farbton nach Wahl. Zertifiziert nach den VDI 6022 und SWKI VA-104-01 Richtlinien.

VQA-HR
Quellluftauslass in halbrunder Form, bestehend aus einer perforierten Front mit horizontal verlaufenden Langlöchern, einer Anschlusseinheit mit rundem Anschlussstutzen und innenliegenden Luftverteilelementen zur individuellen Einstellung der Luftstrahlgeometrie; Frontplatte über demontierbare Leisten mit der Anschluss-einheit verdeckt verschraubt. Auslass aus verzinktem Stahlblech, beschichtet in weiß (RAL 9010), Sonderausführung beschichtet in einem RAL-Farbton nach Wahl. Zertifiziert nach den VDI 6022 und SWKI VA-104-01 Richtlinien.

VQA-VR
Quellluftauslass in viertelrunder Form, bestehend aus einer perforierten Front mit horizontal verlaufenden Langlöchern, einer Anschlusseinheit mit rundem Anschlussstutzen und innenliegenden Luftverteilelementen zur individuellen Einstellung derLuftstrahlgeometrie; Frontplatte über demontierbare Leisten mit der Anschlusseinheit verdeckt verschraubt. Auslass aus verzinktem Stahlblech, beschichtet in weiß (RAL 9010), Sonderausführung beschichtet in einem RAL-Farbton nach Wahl. Zertifiziert nach den VDI 6022 und SWKI VA-104-01 Richtlinien.

VQA-FR
Quellluftauslass in flachrunder Form, bestehend aus einer perforierten Front mit horizontal verlaufenden Langlöchern, einer Anschlusseinheit mit rundem Anschlussstutzen und innenliegenden Luftverteilelementen zur individuellen Einstellung der Luftstrahlgeometrie; Frontplatte über demontierbare Leisten mit der Anschluss-einheit verdeckt verschraubt. Auslass aus verzinktem Stahlblech, beschichtet in weiß (RAL 9010), Sonderausführung beschichtet in einem RAL-Farbton nach Wahl. Zertifiziert nach den VDI 6022 und SWKI VA-104-01 Richtlinien.

VQA-RH
Quellluftauslass in hexagonaler Form, bestehend aus einer perforierten Front mit horizontal verlaufenden Langlöchern, einer Anschlusseinheit mit rundem Anschlussstutzen und innenliegenden Luftverteilelementen zur individuellen Einstellung der Luftstrahlgeometrie; Frontplatte über demontierbare Leisten mit der Anschlusseinheit verdeckt verschraubt. Auslass aus verzinktem Stahlblech, beschichtet in weiß (RAL 9010), Sonderausführung beschichtet in einem RAL-Farbton nach Wahl. Zertifiziert nach den VDI 6022 und SWKI VA-104-01 Richtlinien.

VQA-HH
Quellluftauslass in halbhexagonaler Form, bestehend aus einer perforierten Front mit horizontal verlaufenden Langlöchern, einer Anschlusseinheit mit rundem Anschlussstutzen und innenliegenden Luftverteilelementen zur individuellen Einstellung der Luftstrahlgeometrie; Frontplatte über demontierbare Leisten mit der Anschlusseinheit verdeckt verschraubt. Auslass aus verzinktem Stahlblech, beschichtet in weiß (RAL 9010), Sonderausführung beschichtet in einem RAL-Farbton nach Wahl. Zertifiziert nach den VDI 6022 und SWKI VA-104-01 Richtlinien.

VQA-VH
Quellluftauslass in viertelhexagonaler Form, bestehend aus einer perforierten Front mit horizontal verlaufenden Langlöchern, einer Anschlusseinheit mit rundem Anschlussstutzen und innenliegenden Luftverteilelementen zur individuellen Einstellung der Luftstrahlgeometrie; Frontplatte über demontierbare Leisten mit der Anschlusseinheit verdeckt verschraubt. Auslass aus verzinktem Stahlblech, beschichtet in weiß (RAL 9010), Sonderausführung beschichtet in einem RAL-Farbton nach Wahl. Zertifiziert nach den VDI 6022 und SWKI VA-104-01 Richtlinien.

VQA-RE
Quellluftauslass in rechteckiger Form, bestehend aus einer perforierten Front mit horizontal verlaufenden Langlöchern, einer Anschlusseinheit mit rundem Anschlussstutzen und innenliegenden Luftverteilelementen zur individuellen Einstellung der Luftstrahlgeometrie; Frontplatte über demontierbare Leisten mit der Anschlusseinheit verdeckt verschraubt. Ausführung VQA- RE für Wandeinbau mit optionalem Einbaurahmen. Auslass aus verzinktem Stahlblech, beschichtet in weiß (RAL 9010), Sonderausführung beschichtet in einem RAL-Farbton nach Wahl. Zertifiziert nach den VDI 6022 und SWKI VA-104-01 Richtlinien.

VQA-RF-1 (-3)
Quellluftauslass in rechteckiger Form, einseitig (RF-1) oder dreiseitig (RF-3) ausblasend, bestehend aus einer perforierten Front mit horizontal verlaufenden Langlöchern, einer Anschlusseinheit mit rundem Anschlussstutzen und innenliegenden Luftverteilelementen zur individuellen Einstellung der Luftstrahlgeometrie; Frontplatte über demontierbare Leisten mit der Anschlusseinheit verdeckt verschraubt. Auslass aus verzinktem Stahlblech, beschichtet in weiß (RAL 9010), Sonderausführung beschichtet in einem RAL-Farbton nach Wahl. Zertifiziert nach den VDI 6022 und SWKI VA-104-01 Richtlinien.

FS
Fußbodensockel, 60 mm hoch, Stahl verzinkt, beschichtet in weiß (RAL 9010)

BR
Wandeinbaurahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, beschichtet in weiß (RAL 9010)

KV
Kanalverkleidung, Stahl verzinkt, beschichtet in weiß (RAL 9010), unperforiert

WH
Wandhalterung , Stahl verzinkt

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  VQA - ....................

Anzahl:  .................... Stück

Anmerkung: 
Bei Verstellung mittels Bowdenzug, bzw. Handhebel bitte Montagehöhe Unterkante Auslass sowie Montagehöhe Verstellmechanismus angeben.