AFL  –  Radialstrahlauslass

Ausschreibungstext
AFL    
Radialstrahlauslass mit horizontaler Ausblascharakteristik zum Aufsetzten auf perforierte
Metalldeckenpaneelen zur komfortablen und zugfreien Lufteinbringung. Die Bildung
eines Coanda-Deckenluftstrahls führt zu niedrigen Raumluftgeschwindigkeiten
und gleichmäßige Raumlufttemperaturen im Aufenthaltsbereich. Einer Verschmutzung
der Deckenpaneele wird entgegengewirkt, da eine Induktion der Raumluft in den Auslass
durch eine gleichmäßige und ganzflächige Abströmung vermieden wird. Der Auslass
besteht aus verzinktem Feinblech in mattschwarz beschichtet.

Q    
Perforierte Frontplatte aus stahlverzinktem Material mit ca. 16% freiem Querschnitt.
Lochung Rg 2,5-5,5.

AK/H    
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

SB    
Abdeckblech für einen Sektor

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  AFL - .................... 

Anzahl:  .................... Stück