IRB  –  Radialstrahlauslass

Ausschreibungstext
IRB   
Verstellbarer Strahlauslass bestehend aus zwei ineinander verdrehbaren Auslasskörpern
geeignet sowohl für den Heiz- als auch Kühlfall. Die Verstellung der Ausblasrichtung von
horizontal auf vertikal erfolgt manuell oder über einen elektromotorischen Stellantrieb.
Auslass aus Stahl, beschichtet in weiß (RAL 9003).

EM  
Elektromotorischer Stellantrieb. Die stufenlose Regelung erfolgt über ein 0 - 10 V
Stellsignal.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  IRB -....................

Anzahl:  .................... Stück