JPK  –  Runder Radialstrahlauslass

Ausschreibungstext
JPK- ... -MF  
Radialstrahlauslass in runder Bauweise bestehend aus einem Lochblechzylinder mit Einlaufstutzen, verstellbarem Steuerkegel und Pralldiffusor zur kontinuierlichen Luftstrahländerung von horizontal bis vertikal. Steuerkegel manuell verstellbar mittels Feststellvorrichtung am Auslasskörper. Auslass aus Stahl, verzinkt, in Sonderausführung beschichtet, RAL-Farbton nach Wahl.

JPK- ... -MB 
Radialstrahlauslass in runder Bauweise bestehend aus einem Lochblechzylinder mit Einlaufstutzen, verstellbarem Steuerkegel und Pralldiffusor zur kontinuierlichen Luftstrahländerung von horizontal bis vertikal. Steuerkegel manuell verstellbar mittels Bowdenzug und Feststellkette. Auslass aus Stahl, verzinkt, in Sonderausführung beschichtet, RAL-Farbton nach Wahl.

JPK- ... -MH
Radialstrahlauslass in runder Bauweise bestehend aus einem Lochblechzylinder mit Einlaufstutzen, verstellbarem Steuerkegel und Pralldiffusor zur kontinuierlichen Luftstrahländerung von horizontal bis vertikal. Steuerkegel manuell verstellbar mittels Handhebel in schwerer Ausführung. Auslass aus Stahl, verzinkt, in Sonderausführung beschichtet, RAL-Farbton nach Wahl.

JPK- ... -EM
Radialstrahlauslass in runder Bauweise bestehend aus einem Lochblechzylinder mit Einlaufstutzen, elektromotorisch verstellbarem Steuerkegel und Pralldiffusor zur kontinuierlichen Luftstrahländerung von horizontal bis vertikal. Auslass aus Stahl, verzinkt, in Sonderausführung beschichtet, RAL-Farbton nach Wahl. Die stufenlose Regelung erfolgt über ein 0 - 10 V Stellsignal.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  JPK - ....................- MF - .................... 
         JPK - ....................- MB - .................... 
         JPK - ....................- MH - .................... 
         JPK - ....................- EM - ....................

Anzahl:  .................... Stück

Anmerkung: 
Bei Verstellung mittels Bowdenzug, bzw. Handhebel bitte Montagehöhe Unterkante Auslass sowie Montagehöhe Verstellmechanismus angeben.