JPK-KS  –  Zylindrischer Radialstrahlauslass

Ausschreibungstext
JPK-KS- ... 
Radialstahlauslass in runder Bauweise für horizontale und vertikale Strahlgeometrien, bestehend aus dem zylindrischen Körper mit konisch zulaufendem perforierten Auslasskorb (mit Quadratlochung) mit Bodenplatte inklusive vorbereiteter Befestigungspunkte für optionale Aufhängewinkel; Strahlrichtungsänderung über einen Stellmotor stufenlos regelbar über ein 0 – 10 Volt Stellsignal. Auslass aus stahlverzinktem Material, in Sonderausführung beschichtet im RAL-Farbton nach Wahl sowie aus alternativen Materialien wie Aluminium oder Edelstahl lieferbar. 

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  JPK - KS - ....................
         
Anzahl:  .................... Stück