JPK-RBW  –  Zylindrischer Radialstrahlauslass

Ausschreibungstext
JPK-RBW..-MF 
Radialstrahlauslass in runder Bauweise bestehend aus einem Lochblechzylinder mit verstellbarem Steuerkegel zur kontinuierlichen Luftstrahländerung von horizontal bis vertikal. Steuerkegel manuell verstellbar mittels Feststellvorrichtung am Auslasskörper. Auslass aus Stahl, verzinkt, in Sonderausführung beschichtet im RAL-Farbton nach Wahl sowie aus alternativen Materialien wie z. B. Edelstahl lieferbar.

JPK-RBW..-EM 
Radialstrahlauslass in runder Bauweise bestehend aus einem Lochblechzylinder mit elektromotorisch verstellbarem Steuerkegel zur kontinuierlichen Luftstrahländerung von horizontal bis vertikal. Auslass aus Stahl, verzinkt, in Sonderausführung beschichtet im RAL-Farbton nach Wahl sowie aus alternativen Materialien wie z. B. Edelstahl lieferbar. Die stufenlose Regelung erfolgt über ein 0 - 10 V Stellsignal.

JPK-RBW..-TH 
Radialstrahlauslass in runder Bauweise bestehend aus einem Lochblechzylinder mit verstellbarem Steuerkegel zur kontinuierlichen Luftstrahländerung von horizontal bis vertikal. Steuerkegel ohne Hilfsenergie verstellbar mittels Thermoelement. Auslass aus Stahl, verzinkt, in Sonderausführung beschichtet im RAL-Farbton nach Wahl sowie aus alternativen Materialien wie z. B. Edelstahl lieferbar.

JPK-RBW..-MB 
Radialstrahlauslass in runder Bauweise bestehend aus einem Lochblechzylinder mit verstellbarem Steuerkegel zur kontinuierlichen Luftstrahländerung von horizontal bis vertikal. Steuerkegel manuell verstellbar mittels Bowdenzug und Feststellkette. Auslass aus Stahl, verzinkt, in Sonderausführung beschichtet im RAL-Farbton nach Wahl sowie aus alternativen Materialien wie z. B. Edelstahl lieferbar.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  JPK - RBW....................- MF -.................... 
         JPK - RBW....................- EM -.................... 
         JPK - RBW....................- TH -.................... 
         JPK - RBW....................- MB -....................

Anzahl:  .................... Stück

Anmerkung: 
Bei Verstellung mittels Bowdenzug bitte Montagehöhe Unterkante Auslass sowie Montagehöhe Verstellmechanismus angeben.