KRL  –  Radialstrahlauslass

Ausschreibungstext
KRL-QZ    
Radialstrahlauslass mit perforierter Frontverkleidung mit feststehenden diffusorartig ausgebildeten Luftlenkelementen zur Erzeugung radialer Horizontalstrahlen. Frontplatte perforiert für eine gleichmäßige Ausblascharakteristik. Frontplatte bestehend aus verzinktem Feinblech, beschichtet in weiß (RAL 9010). Luftlenkelemente aus Stahl, mattschwarz beschichtet.

KRL-RZ    
Runder Radialstrahlauslass mit perforierter Frontverkleidung mit feststehenden diffusorartig ausgebildeten Luftlenkelementen zur Erzeugung radialer Horizontalstrahlen. Frontplatte perforiert für eine gleichmäßige Ausblascharakteristik. Frontplatte bestehend aus verzinktem Feinblech, beschichtet in weiß (RAL 9010). Luftlenkelemente aus Stahl, mattschwarz beschichtet.

AK/H    
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

AK/V   
Anschlusskasten mit vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

D    
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt;  
Betätigung per Bandzug 

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  KRL - .................... 

Anzahl:  .................... Stück