KRS/KRK  –  Runder Deckenluftauslass

Ausschreibungstext
KRS    
Ebener Deckenluftauslass in runder Ausführung mit feststehenden, diffusorartig ausgebildeten, radial angeordneten Lamellen mit Blendrahmen. Der Auslass besteht aus Stahl, beschichtet in weiß (RAL 9010).

KRK    
Konischer Deckenluftauslass in runder Ausführung mit feststehenden, diffusorartig ausgebildeten, radial angeordneten Lamellen mit Blendrahmen. Der Auslass besteht aus Stahl, beschichtet in weiß (RAL 9010).

AK/H    
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

AK/V   
Anschlusskasten mit vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

D    
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt;  
Betätigung per Bandzug 

KRP    
Mengensatz als Schmetterlingsklappe

FG    
Traverse für Luftkanal

FH    
Deckenbügel

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  KRS - .................... 
         KRK - ....................

Anzahl:  .................... Stück