LS/LF  –  Lüftungsventil aus Stahl

Ausschreibungstext
LS   
Lüftungsventil in runder Ausführung, einsetzbar für Abluft, bestehend aus dem Ventilring mit
Randabdichtung, dem Ventilteller mit Gewindespindel und Mutter sowie dem Einbaurahmen.
Frontteile aus Stahl, beschichtet in weiß (RAL 9016), Einbaurahmen, Gewindespindel und
Mutter aus verzinktem Stahl.

LF  
Lüftungsventil in runder Ausführung, einsetzbar für Zuluft, bestehend aus dem Ventilring mit
Randabdichtung, dem Ventilteller mit Gewindespindel und Mutter sowie dem Einbaurahmen.
Frontteile aus Stahl, beschichtet in weiß (RAL 9016), Einbaurahmen, Gewindespindel und
Mutter aus verzinktem Stahl.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  LS - ....................
         LF - ....................

Anzahl:  .................... Stück