NRA  –  Verstellbarer Radialstrahlauslass

Ausschreibungstext
NRA...-M    
Verstellbarer Radialstrahlauslass bestehend aus dem runden Auslasskörper mit Anschlußstutzen und der intern angeordneten, vertikal verschiebbaren Luftleit-und Verstelleinrichtung, geeignet sowohl für den Heiz- als auch Kühlfall. Die Verstellung der Ausblasrichtung von horizontal auf vertikal erfolgt manuell. Zwischenstellungen sind möglich. Auslass aus Stahl, lackiert in weiß (RAL 9003), in Sonderausführung lackiert im RAL-Farbton nach Wahl. Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

NRA...-EM   
Verstellbarer Radialstrahlauslass bestehend aus dem runden Auslasskörper mit Anschlußstutzen und der intern angeordneten, vertikal verschiebbaren Luftleit-und Verstelleinrichtung, geeignet sowohl für den Heiz- als auch Kühlfall. Die Verstellung der Ausblasrichtung von horizontal auf vertikal erfolgt elektromotorisch. Zwischenstellungen sind möglich. Auslass aus Stahl, lackiert in weiß (RAL 9003), in Sonderausführung lackiert im RAL-Farbton nach Wahl. Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung. Die stufenlose Regelung erfolgt über ein 0 - 10 V Stellsignal.

NRA...-TH 
Verstellbarer Radialstrahlauslass bestehend aus dem runden Auslasskörper mit Anschlußstutzen und der intern angeordneten, vertikal verschiebbaren Luftleit-und Verstelleinrichtung, geeignet sowohl für den Heiz- als auch Kühlfall. Die Verstellung der Ausblasrichtung von horizontal auf vertikal erfolgt durch ein selbständig regelndes Thermoelement. Weitere Einstellungen sind möglich. Auslass aus Stahl, lackiert in weiß (RAL 9003), in Sonderausführung lackiert im RAL-Farbton nach Wahl. Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  NRA ....................

Anzahl:  .................... Stück