PRA  –  Starrer perforierter Deckenluftauslass

Ausschreibungstext
PRA-1...4 
Luftauslass in quadratischer Ausführung für Luftlenkung in horizontaler Richtung be-stehend aus einer perforierten Frontplatte mit eingeprägten Luftlenklamellen. Frontplatte aus Stahl, beschichtet in weiß (RAL 9003).

AK/H 
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

AK/V 
Anschlusskasten mit vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

D 
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt; Betätigung per Bandzug.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  PRA -....................

Anzahl:  .................... Stück