PU  –  Quadratischer Deckenluftauslass

Ausschreibungstext
PU   
Quadratischer Luftauslass mit vierseitiger Luftstrahlführung bei geringen Wurfweiten,
bestehend aus einem perforierten, quaderförmigen Auslasskörper mit raumseitig montierbarer Frontplatte mit Anschlusseinheit mit rundem Anschlussstutzen Auslass aus
Stahl, pulverbeschichtet in weiß (RAL 9010), in Sonderausführung pulverbeschichtet in
einem RAL-Farbton nach Wunsch

AK1  
Anschlusskasten aus Stahl, verzinkt, für bündigen Auslassanbau

AK2    
Anschlusskasten aus Stahl, verzinkt, mit Stutzen für Auslassanbau

D    
Drossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  PU-....................

Anzahl:  .................... Stück