RKY  –  Verstellbarer Deckenluftauslass

Ausschreibungstext
RKY    
Quadratischer Deckenluftauslass bestehend aus einer Frontplatte mit einzeln einstellbaren Kunststoffdüsen zur Erzeugung unterschiedlicher Strahlformen horizontaler Radialstrahlen, wahlweise mit sektionalen Einschränkungen, geeignet für den Betrieb bei hohen Untertemperaturen. Entsprechend dem Lastfall (Kühlen oder Heizen) kann ein horizontales oder vertikales Strahlbild eingestellt werden. Frontplatte aus stahlverzinktem Material beschichtet in weiß (RAL 9010), Düsen aus Kunststoff.

AK/H   
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

AK/V   
Anschlusskasten mit vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

D   
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt; Betätigung per Bandzug

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  RKY - ....................

Anzahl:  .................... Stück