RNT  –  Quadratischer Deckenluftauslass

Ausschreibungstext
RNT-1 
Deckenluftauslass in quadratischer Ausführung mit feststehenden, diffusorartig ausgebildeten Lamellen mit Blendrahmen. Der Auslass besteht aus Stahl, beschichtet in weiß (RAL 9010).

AK/H 
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

AK/V 
Anschlusskasten mit vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

D 
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt; Betätigung per Bandzug.

FG 
Traverse für Luftkanal

FH 
Deckenbügel

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  RNT-1 -....................

Anzahl:  .................... Stück