SKH  –  Verstellbarer Radialstrahlauslass

Ausschreibungstext
SKH-QZ 
   
Quadratischer Drallauslass bestehend aus einer Frontplatte mit vierseitig verlaufenden Luftlenkelementen, Frontplatte aus stahlverzinktem Material beschichtet in weiß (RAL 9010), Luftlenkelemente aus Aluminiumstrangpressprofilen in matt schwarz beschichtet, Lamellenhalter aus Edelstahl, schwarz beschichtet.

SKH-RZ 

Quadratischer Einlass für Abluft bestehend aus einer Frontplatte mit vierseitig verlaufenden Schlitzen und innenliegendem Lochblech, Frontplatte aus stahlverzinktem Material beschichtet in weiß (RAL 9010).

AK/H    
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

AK/V   
Anschlusskasten mit vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

D    
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt;  
Betätigung per Bandzug 

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  SKH ....................

Anzahl:  .................... Stück