VZ-(O)AR  –  Rundrohrdurchlass / Ovalrohrauslass

Ausschreibungstext
VZ-AR    
Rundrohrauslass bestehend aus einem längsnahtverbundenem Mantelrohr mit axial angeordneten Schlitzen zur Aufnahme der Trägerprofile mit einzeln einstellbaren 75 mm langen Luftlenkelementen mit Gleichrichterlamellen und doppelten Bumerangprofilen zur individuellen Luftstrahllenkung. Mantelrohr aus Stahl, verzinkt, beschichtet in weiß (RAL 9010), Trägerprofile aus stranggepresstem Aluminium, beschichtet wie Mantelrohr, Luftlenkelemente aus Kunststoff, wahlweise schwarz oder weiß, Sonderfarben auf Anfrage.

VZ-OAR   
Ovalrohrauslass bestehend aus einem längsnaht geschweissten Mantelrohr mit axial angeordneten Schlitzen zur Aufnahme von Trägerprofile mit einzeln einstell-baren 75 mm langen Luftlenkelementen mit Gleichrichterlamellen und doppelten Bumerangprofilen zur individuellen Luftstrahllenkung. Mantelrohr aus Stahl, verzinkt, beschichtet in weiß (RAL 9010), Trägerprofile aus stranggepresstem Aluminium beschichtet wie Mantelrohr, Luftlenkelemente aus Kunststoff, wahlweise schwarz oder weiß, Sonderfarben auf Anfrage.

VZ-AR-AL   
Rundrohreinlass, bestehend aus einem längsnaht geschweissten Mantelrohr mit quer zur Rohrachse angeordneten Ausstanzungen, Mantelrohr aus Stahl, verzinkt, beschichtet in weiß (RAL 9010).

VZ-OAR-AL    
Ovalrohreinlass bestehend aus einem längsnaht geschweissten Mantelrohr mit quer zur Rohrachse angeordneten Ausstanzungen, Mantelrohr aus Stahl, verzinkt, beschichtet in weiß (RAL 9010).

VZ-..........-MT     
Metuflansch aus Stahl, verzinkt, beschichtet wie Mantelrohr (nicht für ovale Ausführung).

VZ-..........-SZ     
Schöpfzunge aus Aluminium (für runde und ovale Ausführung).

Fabrikat:  
		SLT  
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  VZ-AR - ....................

Anzahl:  .................... Stück