CPD – Design Schlitzauslass Schattennutprofil 

Ausschreibungstext
CPD     
Schattennutprofil zur dezenten Luftführung aus dem Wand-Bodenbereich oder Wand Deckenbereich als s.g. Fugen-System, bestehend aus einem Anschlußkasten mit vertikalem Stutzen incl. einer bodenseitigen Isolierung aus Schwerfolie oder Terosonpappe zur Körperschallentkopplung sowie der frontseitig aufgesattelten Luftlenkeinheit zur optimalen Luftführung über eine asymmetrische Strömungskontur, geformt durch ein Bodenprofil und der oberen strömungstechnisch optimierten Einheit zur Ausbildung einer stabilen Strömungscharakteristik auch bei größer Untertemperatur, gehalten durch Seitenscheiben für segmentierte Längen incl. justierbare Aufnahme-Winkel zur Befestigung der bauseitgen GK-Platten bzw. bauseits zu stellendes Adapter-System. Anschlußkasten aus stvz. Material, Isolierung nach Ausführung der liefertechnischen Beschreibung, Fugenprofile aus stranggepreßtem Aluminium, standardmäßig natureloxiert E6EV1 oder lackiert in RAL nach Wunsch.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  CPD - ....................

Anzahl:  .................... Stück