FLS  –  Schlitzauslass

Ausschreibungstext
FLS    
Schlitzauslass in ein- bis achtreihiger Ausführung, bestehend aus Profilschienen sowie horizontal und vertikal verstellbaren Luftlenkelementen zur Luftstrahllenkung im Bereich von 180°, Profilschienen und Luftlenkelemente aus Aluminium-Strangpressprofilen, Luftlenkelemente schwarz, Profilschienen natureloxiert. In Sonderausführung beschichtet im RAL-Farbton nach Wahl.

AP1    
mit einseitigem Auflageprofil

AP2    
mit beidseitigem Auflageprofil

AP2R    
mit versetztem, beidseitigen Auflageprofil

EW 
Endwinkel zur stirnseitigen Abdeckung des Schlitzauslasses aus Aluminium. (EWL = Endwinkel links; EWR = Endwinkel rechts; EWB = Endwinkel beidseitig)

EP    
Endplatte zur stirnseitigen Abdeckung des Schlitzauslasses aus Aluminium. (EPL = Endplatte links; EPR = Endplatte rechts; EPB = Endplatte beidseitig)

AK/H    
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

AK/V  
Anschlusskasten mit vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

D  
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt; Betätigung per Bandzug.

ISO    
Innenisolierung des AK

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  FLS-....................

Anzahl:  .................... Stück