RBF  –  Schlitzauslass

Ausschreibungstext
RBF    
Schlitzauslass in ein- bis vierreihiger Ausführung, bestehend aus Profilschienen und einzeln einstellbaren Luftlenkelementen zur individuellen Luftstrahllenkung. Profilschienen und Lamellen aus Aluminium-Strangpressprofilen beschichtet in weiß (RAL 9003) oder schwarz (RAL 9005)

TH    
mit Thermoverstellung

AK/H    
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

AK/V  
Anschlusskasten mit vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

D  
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt; Betätigung per Bandzug.

ISO    
Innenisolierung des Anschlusskastens

TRA  
Traversenbefestigung

EWB 
Endwinkel beidseitig

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  RBF - ....................

Anzahl:  .................... Stück