SDS  –  Satteldüsen-Schlitzauslass

Ausschreibungstext
SDS    
Linearer Schlitzauslass bestehend aus Profilschienen sowie im Schwenkbereich von ± 20° drehbar gelagerten Satteldüsen mit optimal angeformter Innenkontur. Satteldüsen aus Kunststoff, schwarz. Profilschienen aus stranggepresstem Aluminium, pressblank. In Sonderausführung eloxiert oder beschichtet im RAL-Farbton nach Wahl.

BR    
Blendrahmen aus Aluminium, pressblank.

AK/H    
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

AK/V  
Anschlusskasten mit vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

D  
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt; Betätigung per Bandzug.

ISO    
Innenisolierung des Anschlusskastens

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  SDS - 1 - ....................

Anzahl:  .................... Stück